『2024년 포항철강산단 현장시설물 설계용역』

과업지시서

2024. 09.

					목 차
Ⅰ. 과업개요 3 Ⅱ. 과업 범위 및 일반사항 4 Ⅲ. 기술 사항 9 Ⅳ. 성과품 작성 11 Ⅴ. 성과품 납품 13 Ⅵ. 계약의 해지 14

Ⅰ		과업개요

□ 과 업 명: 2024년 포항철강산단 현장시설물 설계용역

□ 과업기간: 착수일로부터 1개월(30일)

□ 과업금액: 금6,500,000원(금육백오십만원, VAT포함)

□ 계약방식: 총액 수의계약

과업 목적

○ 해당 지역 내 근로자와 지역주민의 안전하고 쾌적한 환경을 조성 및 교통편의 증진을 위한 스마트 교통/ 안전을 도모하여 원활한 산단 운영에 그 목적이 있다.

추진 방향

○ 철강산단내 교통 운행의 분석 및 폭넓은 사고 감지를 통해 원활한 교통흐름 유도

○ 신호연계를 통한 직관적 안내 정보 제공

○ 교통사고 예방 및 보행자 안전 확보

○ 근로자와 지역주민 모두가 안전하고 쾌적한 환경 및 교통편의를 제공하여서   안전한 거리로 조성

기대 효과

○ 교통사고와 교통체증을 포함한 지역주민의 불안감 감소

○ 보행자와 운전자의 안전 증대

성과품

○ 본 과업의 성과품은 과업의 목적을 달성하기 위하여 충실히 과업 범위 및 내   용을 기획・수행・완료하고, 그 결과 및 자료를 충분히 제공.

○ 사진과 회의록 등 설계서의 이해에 용이한 관련 자료를 충분히 제공하여야    하며, 과업 수행 과정 중 생산된 각종 자료, 이미지, 사진 등의 데이터 및 성   과품에 대한 판권 등의 모든 권리는 발주자가 소유함

○ 과업수행자는 본 과업 성과 및 성과품의 품질을 높이고 보증하는데 최선을    다하여야 하며, 성과품의 내용은 명확한 근거자료와 객관적이고 타당성 있는   의견을 토대로 체계적이고 정확하게 작성하여야 함

Ⅱ		과업 범위 및 일반 사항

과업 범위

가. 위치: 포항철강산단 1~4단지 일원

나. 과업내용

1) 스마트교차로 설치 위치 선정 및 개념 설계(6개소) 및 설치공사를 위한 실시

설계 일체

2) 스마트횡단보도 설치 위치 선정 및 개념 설계(2개소) 및 설치공사를 위한 실시

설계 일체

3) 주요도로 CCTV관제 설치 위치 선정 및 개념 설계(45개소) 및 설치공사를 위한        실시설계 일체

4) 설계개요 및 법령 등 각종 기준 검토

5) 설계설명서 및 각종 보고서 작성

6) 전문가 자문을 위한 자료 등 작성(필요시)

7) 설계서 등의 제본 인쇄

8) 기초자료 수집 및 조사

다. 공사비 및 공사기간 산정

1) 기 도입된 구성품을 포함하여 설계하며, 설계 내용에는 분리 작성한다.

2) 공사 기간은 통합관제센터 전체 사업기간을 고려한 마일스톤으로 한다.

2. 과업내용의 변경 및 계약금액의 조정

○ 용역수행 중 과업내용의 변경이 발생하였을 경우에는 발주기관과 협의하여    처리한다.

3. 주요업무의 사전승인 등

○ 계약상대자는 다음 사항에 대해서는 사전에 발주기관과 협의하여 과업을      수행하여야 한다.

가. 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용 변경

나. 관계기관과의 협의사항

다. 설계기준의 설정 또는 변경

라. 용역수행자의 교체

마. 기타 발주기관 감독자의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인받아야 할 사항

4. 과업수행 및 공정보고

가. 과업수행의 방법

계약상대자는 과업내용서와 관련법령 및 제반규정에 따라 성실하게 과업을 수행     하여야 하며, 과업내용서에 명시되지 않은 사항은 발주기관과 협의, 처리함으로써     원활한 용역이 수행될 수 있도록 하여야 한다.

나. 착수

계약상대자는 계약일로부터 5일 이내에 다음 각 호의 사항이 포함된 서류를 발주     기관에 제출하여야 한다.

1) 착수신고서

2) 사업수행계획서

3) 용역공정예정표

4) 사업책임기술자 선임신고서

5) 참여기술자의 보안각서

다. 중간보고

계약상대자는 발주기관의 요구가 있거나 다음 각각의 경우에는 관련자료를 제출     하고 담당 분야별 책임기술자로 하여금 설명토록 하여야 하며, 발주기관의 지시     사항(구두 및 서면지시 포함)을 성실히 수행하고 조치결과를 서면으로 제출하여     야 한다.

1) 주요 단계별 과업이 종료되었을 때

2) 중간보고시(발주기관 필요시)

3) 주요계획 및 방침의 설정과 변경 시

라. 관계기관 협의 등

계약상대자는 관계기관 협의 등 용역기간 중 발주기관이 시행하는 업무를 충실히     지원하여야 하며, 발주기관의 요구에 의해 필요한 경우 발주기관을 대행하여야      한다.

마. 각 분야별 내역 분리

계약상대자는 용역 성과품 제출 시 전기, 통신 등 각 분야별로 내역을 분리하여     작성 제출하여야 하며, 총괄서는 감독관과 협의하여 제출하여야 한다.

바. 용역비의 정산

1) 발주기관은 설계(산출)공사비가 예정공사비보다 초과하더라도 추가

설계용역비를 지급하지 않는다.(용역비 중 공사비 요율로 산정한 용역설계비)

2) 용역비의 지급은 성과품을 납품한 경우 지급한다.

※ 선급금(착수 시), 잔금(성과품을 납품한 경우 지급)

3) 설계 용역비는 전체 공사비 요율로 산정한다.

사. 기타

1) 설계의 책임 및 설계하자

계약상대자의 설계상 중대한 하자로 인하여 금전상의 손실 등을 초래하였을         때에는 에는 계약기간에도 불구하고 계약상대자는 이에 대한 변제 및 민·형사상      책임을 진다. 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의사항에 적극적으로 협조      (답변서 및 관련자료 제출 등)하여야 한다.

2) 설계변경

용역종료 후 공사 진행 중 설계변경에 대한(설계도면 미비 및 부적합한 부분,        산출 근거 상이, 용량산정 오류 및 법해석 오류 등 설계사의 잘못으로 인한 변      경설계도서가 필요한 경우) 발주기관이 요구할 때 계약상대자는 즉시 설계변경      도면을 무보수로 작성하여 발주기관에 제출하여야 한다.

3) 발주기관은 아래와 같은 사유가 있을 경우 본 과업용역을 일방적으로 해지할         수 있다.

- 계약상대자의 실정변화로 과업 이행이 불가능하다고 인정될 때

- 발주기관의 지시에 불응하여 설계를 진행할 때 또는 고의적인 불성실로               만족스러운 과업성과를 기대할 수 없을 때

- 기타 계약조건을 위배할 때

4) 계약상대자가 본 용역계약에 의거 작성 제출한 설계도서 및 관련자료의              저작권은 발주기관이 소유한다.

5) 기타 본 과업서에 명기가 없거나 의문이 있는 사항은 감독관과 협의하여             감독관의 지시에 따른다.

5. 용역감독

○ 발주기관은 필요에 따라 계약상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을    확인·감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

가. 기술인력 동원현황

나. 용역 단계별 과업추진내용 및 공정현황

다. 기타 확인이 필요한 사항

6. 계약상대자의 책임

가. 계약상대자의 책임범위

계약상대자는 용역의 준공 후라도 계약상대자의 과오 또는 책임있는 하자에 대하     여 즉시 시정, 보완하여야 한다.

나. 성과품에 대한 재조사 등

과업수행에 있어 발주기관이 조사과정 및 성과를 인정할 수 없다고 판단할 합당     한 사유가 있을 경우 재조사를 요청할 수 있으며 계약상대자는 이에 따라야 하      고, 이에 따른 소요비용은 계약상대자가 부담하여야 한다.

다. 문서의 기록비치

계약상대자는 과업 수행 중 관계기관의 협의사항, 발주기관의 지시 및 조치사항     등 주요 사안에 대하여 문서로 작성·관리하여야 하며, 발주기관의 제출요구가 있     을 경우에는 이에 따라야 한다.

라. 안전관리의 의무

계약상대자는 관계법규에 따라 안전수칙을 준수하는 등 안전관리에 최선을 다하     여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대     하여 책임을 져야 한다.

마. 법률준수의 의무

계약상대자는 제반 규정 및 법령에 위배되지 않도록 성실히 용역을 수행하여야      하며 이를 위반하여 발생되는 손실, 피해에 대하여 모든 책임을 진다.

7. 보안 및 비밀유지

가. 계약상대자는 보안대책을 수립하여 대표자의 보안각서와 함께 과업수행계획서        제출시 제출한다.

나. 모든 성과품은 발주기관의 승인 없이 임의로 소유하거나 복사 또는 외부로           유출시켜서는 안된다.

다. 보안에 관련된 자료는 용역 종료 후 발주기관에 제출하거나 소각처리하여야          한다.

라. 기타 보안관계 법규를 준수하여야 하며, 보안의무 불이행에 따른 모든 책임은         계약상대자에게 있다.

8. 용어의 해석

○ 과업내용서상 용어 해석에 이견이 있는 경우 상호 협의하여 결정하여야       한다.

9. 용역수행자의 교체

가. 본 과업에 참여하는 기술자는 충분한 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 발주기관이       과업의 적정한 수행에 부적격하다고 판단되는 경우, 그 기술자를 교체 요구할 수       있으며 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 즉시 이에 응하여야 한다.

나. 본 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수         없을 때에는 동등 이상의 자격을 갖춘 기술자로 감독원의 승인을 받아                교체하여야 한다.

다. 과업의 수행을 위하여 투입된 기술자는 과업기간 중에 계약상대자가 임의로          교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 발주기관의 사전동의를 받아야          하고, 본 과업수행에 참여하는 기술자의 투입지연에 따른 모든 손해의 책임은         계약상대자에게 있다.

10. 준수사항

가. 과업수행 중 정책변경 등 불가피한 경우는 본 과업의 일부 또는 전부를              타절하거나 과업내용을 변경할 수 있다.

나. 본 과업내용서에 명시되지 않은 사항이라도 발주기관이 과업 목적 달성상 추가       과업이 필요한 경우 상호 협의하여 결정하며 계약상대자는 이를 성실히               수행하여야 한다.

다. 본 과업내용서 내용에 대하여 상호 의견을 달리하는 경우 협의에 의하여             결정하되, 협의 불가시 지방자치단체 용역계약 일반조건에 따른다.

마. 시공(설치) 중 설계변경 및 공사비 증액을 최소화하도록 계획한다.

바. 과업 수행시 사용 재료와 제품은 해당 KS 규격 또는 동등 이상의 사양이어야         하며, 관계법령에 적합하여야 한다.

사. 시공(설치) 일정에 차질 없도록 공정을 계획하여야 한다.

Ⅲ		기술사항

1. 설계일반

가. 기본사항

1) 계약상대자는 과업을 수행시 사업의 목적에 부합되고 경제적이며 효율적인           설계기준으로 이 과업을 성실히 수행하여야 한다.

2) 계약상대자는 과업을 수행함에 있어 현장여건을 검토하여 설계에 반영하여야         한다.

3) 계약상대자는 각 부문별 설계를 함에 있어 관련법규에 저촉되지 않도록 하여야        한다.

4) 적용 자재는 국제표준규격 또는 한국산업규격(KS)이나 이와 동등이상의 성능을        지닌 자재를 선정하여야 하며, 관계법령 등에 적합하여야 한다.

나. 적용기준 및 기술

1) 이 과업수행을 위한 조사, 설계 및 시공 등은 본 내용서 해당 조항에서 특별히        정하는 것 이외에는 다음 법령과 기준의 최신내용에 만족하도록 하여야 한다.

➀ 과업 및 사업수행과 관련되는 법령(전기공사업법, 전력기술관리법,                    산업안전보건법, 폐기물관리법 등)

➁ 전기․통신 전문시방서

➂ 한국산업규격(KS)

➃ 전기․통신 품질 및 규격 등

➄ 기타 국내․외 공신력 있는 기관으로부터 입증되어 설계에 적용된 사례 등

2. 용역수행 내용

가. 스마트교차로 CCTV 6개소

1) 스마트교차로 CCTV 구성품, 최적의 설치 지점 선정 설계

2) 설치 계획서(주요 일정표)

3) 설계 도서(설치 위치 선정 보고서, 설계설명서/내역서, 비교 견적서 등) 작성

4) 위치 선정 조사

5) 설계설명서 및 각종 보고서 작성

6) 전문가 자문을 위한 자료 등 작성(필요시)

7) 설계서 등의 제본 인쇄

8) 기타 공사를 수행하는데 필요한 제반 설계도서 작성

나. 스마트 횡단보도 2개소

1) 스마트 횡단보도 구성품, 최적의 설치 지점 선정 설계

2) 설치 계획서(주요 일정표)

3) 설계 도서(설치 위치 선정 보고서, 설계설명서/내역서, 비교 견적서 등) 작성

4) 위치 선정 조사

5) 설계설명서 및 각종 보고서 작성

6) 전문가 자문을 위한 자료 등 작성(필요시)

7) 설계서 등의 제본 인쇄

다. 주요도로 CCTV관제 45개소

1) 주요도로 CCTV관제 구성품, 최적의 설치 지점 선정 설계

2) 설치 계획서(주요 일정표)

3) 설계 도서(설치 위치 선정 보고서, 설계설명서/내역서, 비교 견적서 등) 작성

4) 위치 선정 조사

5) 설계설명서 및 각종 보고서 작성

6) 전문가 자문을 위한 자료 등 작성(필요시)

7) 설계서 등의 제본 인쇄

8) 기타 공사를 수행하는데 필요한 제반 설계도서 작성

라. 현장실사조사

1) 계약상대자는 현장 실사하여 현장 조건에 시설물이 적합한지 확인하여야 한다.

2) 전기, 통신, 도로, 등의 시설물 설치지점 주변의 사항을 조사한다.

3. 공통사항

가. 전기․통신

1) 전기 설계는 전력기술관리법, 전기사업법, 전기공사업법에 의거 설계하도록           하여야 한다.

2) 통합관제센터에서 원격 제어할 수 있도록 통신환경을 설계하여야 한다.

3) 통합관제센터와의 통신은 무선․유선 중 최적의 통신방식을 설계하여야 한다.

4) 낙뢰로부터 시설․시민 안전을 위한 접지 설비

5) 배치도(간선계통 포함)는 각 지점 별 전기기기 배치, 주요간선 경로(배전방식)로        구분하여 표시하여야 한다.

6) 배선도는 전기, 제어, 접지, 부대설비 등으로 나누어 작성하여야 한다.

Ⅳ		성과품 작성

1. 일반사항

가. 실시설계보고서 작성

1) 표  지

2) 목  차

3) 과업개요(목적, 위치, 내용 등)

4) 과업의 개요(내용)

5) 상세설계(설계기준 및 조건, 부대시설, 기타)

나. 위치 선정 보고

1) 설치 위치 제시

2) 위치 선정 근거

3) 현장 조사 내용

다. 설계설명서(스마트교차로 CCTV 설치 공사, 스마트횡단보도 설치 공사, 주요도로   CCTV관제 설치공사 각각 1부)

1) 설계설명서는 공사계약 문서의 일부분으로 시설물 또는 품질, 기능, 구조, 재료        등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한          것으로, 해당 표준시방서 및 전문시방서 관련법규 등을 근간으로 발주기관 및         설계자의 설계의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성한다.

2) 설계설명서 작성시 유의사항

① 설계설명서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게                 작성하여 해석에 이견이 도록 한다.

② 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

③ 표준양식을 사용하도록 하고, 되도록 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다.

④ 공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 산정한다.

⑤ 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

⑥ 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

⑦ 발주기관의 의도를 정확히 파악하고, 발주기관의 감독, 수급인, 감리자 등이           직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

⑧ 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

라. 설계내역서(스마트교차로 CCTV 설치 공사, 스마트횡단보도 설치 공사, 주요도로   CCTV관제 설치공사 각각 1부)

1) 설계내역서

설계예산서, 도급공사원가계산서, 총괄내역서, 공종별 내역서, 일위대가,                단가산출서, 단가조서, 견적서 , 수량 산출 등

마. 기타 발주기관이 요청하는 자료

Ⅴ		성과품 납품

1. 성과품의 납품

가. 성과품의 납품은 성과품 작성기준에 의거하여 작성한 후 발주기관의 사전검토를       받은 후 제출하여야 한다.

나. 모든 성과품의 인쇄는 발주기관과 협의하되 발주기관의 방침 등에 따라 성과품       종류, 수량 및 제작방법이 변경될 수 있다.

2. 성과품의 목록

종 류	규 격	부수	비 고
실시설계보고서	A4	3	위치선정 포함
설계도면(A3 반첩)	A4	3
공사시방서	A4	3
설계내역서	A4	3
각종 설계기준 및 자료	A4	3
전산수록자료	CD, USB	1
- 분책, 합본 등 제본에 대해서는 납품 시 발주기관과 협의한다.

Ⅵ		계약의 해지

○ 다음 각 호에 해당하는 경우에는 당해 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는    해지할 수 있음

가. 발주자인 영진기술㈜의 정당한 지시, 요구사항에 과업수행자가 불응하거나 과업의 내용 과업 수행 절차 중에 중대한 하자 발생 시

나. 정당한 이유 없이 과업수행자가 약정한 일정 계획이나 과업 수행 계획에 반하여 과업 수행에 착수하지 않을 경우

다. 계약서 상 과업 용역 기간 이내에 과업을 완료하지 못하거나 과업 수행자의 명백한 귀책사유로 인해 과업을 완료할 가능성이 없다고 인정되는 경우

라. 과업수행자가 제출한 제안서의 내용과 실제 과업 수행 내용, 회사 소개 내용, 용역실적 이행증명 등에 중대한 차이가 있어 적절한 과업 수행을 기대할 수 없는 경우

마. 과업수행자가 발주자의 사전 승인 없이 과업 내용을 변경하거나 과업 수행 내용이 과업의 목적과 방향에 맞지 않는 경우

바. 본 과업지시서에 제시한 사항 또는 계약조건을 위반하거나 기타 과업 수행이 어렵다고 인정되는 경우

○ 상기 각 항에 해당할 경우, 발주자는 과업수행자에 대하여 일체의 용역 대가   를 지불하지 아니함은 물론이고, 기 지급분이 있는 경우 과업수행자는 이를   즉시 일체 반환 조치하고 손해배상을 하여야 함